**15.12. Zariadenie závodov 1.ročník**

**Stroj na umývanie a mechanické spracovanie zemiakov**

**Stroje na umývanie a mechanické spracovanie zemiakov** sa používajú v závodoch spoločného stravovania, kde je viac ako 50 stravníkov. Staršie typy škrabiek zemiaky iba škrabali, novšie škrabky majú už aj zariadenie na umývanie. Obidva pracovné procesy, t.j. umývanie a škrabanie zemiakov prebiehajú v jednej nádobe zmenou smeru otočného rotačného dna. Potrebná voda sa do stroja privádza hadicou.

**Postup práce pri škrabke so strechovite lomeným čistiacim kotúčom:**

* nastavenie stroja otočením spínača do polohy „umýva“,
* nasypanie dávky zemiakov,
* spustenie vody otočením gombíka,
* umývanie najviac l minútu,
* otočením spínača do polohy O,
* čaká sa na zastavenie rotačného kotúča,
* otočenie spínača do polohy „čistí“,
* 1 až 3 minúty čistenie zemiakov,
* otočenie zemiakov – vysypanie zemiakov do pripravenej nádoby.

Po skončení práce treba stroj poriadne vyčistiť. Ostatné údržbárske práce vykonáva odborník. ****